## Schaltgetriebe #### Zusammenbau des Getriebes (Fortsetzung) | 13-44 |

Die Rückwärtsgang-Schaltgabel montieren. Das Rückwärtsgang-Zwischenrad (A) und die Rückwärtsgangradwelle (B) einbauen. |  | Eine geeignete 72mm-Beilagscheibe (A) gemäß der bei der Einstellung des Axialspiels der Hauptwelle vorgenommenen Messungen (siehe Seite 13-40) auswählen. Die Ölrinnenplatte (B), die Ölführungsplatte (M) und die 72mm-Beilagscheibe in das Getriebegehäuse (C) einsetzen. Vorhandenen Schmutz und Öl von der Dichtfläche des Getriebegehäuses abwischen. Flüssigdichtung (Teile-Nr. 08718-0001) auf die Dichtfläche auftragen. Dabei stets Dichtmittel auf den gesamten Bereich um die Schraubenbohrungen auftragen, um Ölundichtigkeiten zu vermeiden. ZUR BEACHTUNG: 5 Minuten nach dem Auftragen von Flüssigdichtung erneut Flüssigdichtung auftragen und die Gehäuse zusammensetzen. Nach dem Zusammenbau die Flüssigdichtung mindestens 20 Minuten lang aushärten lassen, bevor das Getriebe mit Öl befüllt wird. Flüssigdichtung