## Automatikgetriebe #### Druckprüfung | 14-114 |

Erforderliche Spezialwerkzeuge

A/T-Öldruckmessersatz, 07406-0020004

1. Vor der Überprüfung sicherstellen, daß das Getriebeöl auf dem korrekten Stand aufgefüllt ist.
2. Das Fahrzeug vorne anheben und sichern.
3. Die Feststellbremse anziehen und die Hinterräder sicher blockieren.
4. Die Vorderräder frei drehen lassen.
5. Den Motor warmlaufen lassen (Kühlerlüfter springt an), dann stoppen und einen Drehzahlmesser anschließen.
6. Die Öldruckmesser an die jeweiligen Prüföffnungen anschließen und dabei darauf achten, daß beim Anschließen der Druckmesser kein Staub und auch keine sonstigen Fremdpartikel in die Öffnungen eindringen können.

ANZUGSMOMENT: 18 Nm (1,8 kg-m)

| A/T-ÖLDRUCKMESSERSATZ 07406-0020004 A PRÜFÖFFNUNG LEITUNGSDRUCK F PRÜFÖFFNUNG HALTEKUPPLUNGSDRUCK 1. GANG (Getriebe mit 7 Positionen) E PRÜFÖFFNUNG KUPPLUNGSDRUCK 4. GANG B: PRÜFÖFFNUNG KUPPLUNGSDRUCK 1. GANG D: PRÜFÖFFNUNG KUPPLUNGSDRUCK 3. GANG C: PRÜFÖFFNUNG KUPPLUNGSDRUCK 2. GANG