## Differential des Honda Multi Matic- Getriebes/CVT #### Auswechseln von Ausgleichsgehäuse/Achsabtriebsrad | 14-388 | Auswechseln des Ausgleichsgehäuselagers

Das Achsabtriebsrad aus dem Ausgleichsgehäuse ausbauen. Die Schrauben des Achsabtriebsrads haben linksgängiges Gewinde. Das Achsabtriebsrad mit der angefasten Seite an der Innenbohrung (A) zum Ausgleichsgehäuse hin installieren. Die Schrauben über Kreuz mit einem Anzugsmoment von 98 Nm (10,0 kg-m) anziehen. |  | Erforderliche Spezialwerkzeuge Treiber, 40 mm ID, 07746-0030100 Die Lager (A) mit einem handelsüblichen Lagerabzieher (B) und einem Stufenadapter (C) abziehen. De neuen Lager mit dem Spezialwerkzeug und einer Presse montieren. Das Lager aufpressen, bis es aufliegt.