## Automatikgetriebe #### Ausbau des Wählhebels (Fortsetzung) | 14-138 |

5-Türer Den Aschenbecher entfernen, dann die untere Abdeckung der Mittelkonsole abnehmen. Die Wählhebelkonsolenverkleidung entfernen. Den Wählhebel in Position schalten. Die Verriegelungslasche (A) nach unten schieben, dann die Schaltzugsperre (B) am Verbindungsstück im Schaltzugende und im Schaltzugendenhalter ziehen. Den Wählhebel in Position schalten, dann das Schaltzugende (C) vom Schaltzugendenhalter (D) trennen. Den Buchsenhalter (A) am Schaltzug (B) um eine Vierteldrehung in Gegenuhrzeigerrichtung drehen; die Auskragung (C) am Buchsenhalter zeigt dann in Ausbaurichtung. Dann den Halter verschieben, um den Schaltzug aus dem Schaltzughalterungssockel (D) herauszunehmen. ZUR BEACHTUNG: Zum Ausbauen des Schaltzugs nicht die Schaltzugführung (E) verdrehen. |  | Die Halterung (A) entfernen. Den Stecker des Wählhebelsperrenmagneten (B) abziehen. Die Öffnung der Konsole mit Band abdecken, um Schäden an der Konsole zu verhindern. Die vier Schrauben (C) herausdrehen, dann die Wählhebelbaugruppe (D) ausbauen; dazu die Baugruppe leicht anheben, die Kabelbäume aus dem Weg räumen, das Ganze um eine Vierteldrehung in Gegenuhrzeigerrichtung drehen, dann herausheben und ausbauen.