## Schaltgetriebe #### Vorgelegewelle zusammenbauen (Fortsetzung) | 13-39 |

Das Nadellager einbauen. Das 2. Gangrad (A) montieren, indem die Finger (B) des Synchronrings mit den Nuten (C) im 2. Gangrad ausgerichtet werden. Die Vorgelegewelle (A) auf Stahlblöcken abstützen, dann das 3. Gangrad (B) mit dem Spezialwerkzeug und einer Presse (C) montieren. |  | Das 4. Gangrad (A) mit dem Spezialwerkzeug und einer Presse (B) montieren. Das 5. Gangrad (A) mit dem Spezialwerkzeug und einer Presse (B) montieren. a a a