## Außenverkleidung #### Seitenschwellerverkleidung auswechseln (Fortsetzung) | 20-10 |

1. Klebeband-Rückstände aus der vorderen Aussparung (A) entfernen und die Oberfläche der vorderen Aussparung mit einem mit Alkohol befeuchteten Schwamm reinigen. Neues Klebeband (B) (3M 4213 oder gleichwertig) auf der vorderen Aussparung vorsehen. Karosserieseitige Klebefläche mit einem mit Alkohol befeuchteten Schwamm reinigen.

1. Seitenclips (C) (11 Stellen) und Clip (D) (eine Stelle) an der Seitenschwellerverkleidung (E) anbringen.

1. Die Verkleidung hochhalten und alle Seitenclips in die Bohrungen in der Karosserie einsetzen, dann die Verkleidung andrücken, bis die Clips einrasten, und den Klebstreifenabschnitt in Position drücken.

1. Alle Spreizclips (F) einsetzen und die Schrauben (G) einschrauben.

a a a