## Scheibenwischer/Waschanlage #### Test/Auswechseln des Wisch-/Waschanlagenschalters (Fortsetzung) | 22-171 |

5. Die Steckerklemmen auf einwandfreien Kontakt prüfen.

- Verbogene, lockere oder korrodierte Klemmen gegebenenfalls reparieren und dann das System erneut prüfen.
- Wenn die Klemmen in Ordnung zu sein scheinen, auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen in jeder Schalterposition entsprechend den Tabellen prüfen.

- Besteht kein Stromdurchgang, den Schalter auswechseln.

Windschutzscheibe:

Heckscheibe (5-Türer):

[ ] : RHD außer Modell KE