## Automatikgetriebe #### Allgemeine Informationen zur Fehlersuche (Fortsetzung) | 14-8 |

Rückstellen des PCMs Die voreingestellten Radiosender notieren. Die Zündung ausschalten. Die Sicherung RESERVE (15 A) (A) für mehr als 10 Sekunden aus dem Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum (B) herausnehmen. ZUR BEACHTUNG: Das PCM kann mit dem Honda PGM-Tester rückgestellt werden, solange der PGM-Tester verfügbar ist. |  | Abschließen einer Fehlersuche Dieser Vorgang muß nach jeder Fehlersuche durchgeführt werden. Die Zündung ausschalten. Das Spezialwerkzeug vom Diagnosestecker abtrennen bzw. den Honda PGM-Tester (A) vom Datenübertragungsstecker (16P) (B) abtrennen. Das PCM rückstellen. Die Zündung einschalten (II). Die voreingestellten Radiosender wieder einstellen und die Uhr einstellen. Um sicherzustellen, daß die Störung behoben wurde, das Fahrzeug mehrere Minuten lang mit Geschwindigkeiten über 50 km/h probefahren.