## Dachblech #### Einbau | 3-57 |

Das neue Dachblech in Position bringen und festklemmen. Die Karosserieabmessungen überprüfen (siehe Kapitel 4) und die Breite der montierten Dachzierleiste überprüfen. Das Knotenblech des Dachbogens montieren, die Befestigungsschrauben des hinteren Dachholms einsetzen und das Dachblech heftschweißen. Temporarily install the windshield, door and tailgate, check for difference in level and clearance. Die Hauptschweißarbeit ausführen. AUSSENBLECH DACHBLECH SEITLICHER DACHHOLM ANSICHT (Z) KNOTENBLECH DES DACHBOGENS |  | Von der Innenseite des Fahrzeugs aus das obere A-Säulen-Innenblech, das hintere Innenblech sowie vorderen und hinteren Dachholm lochnahtschweißen. OBERES A-SÄULEN-INNENBLECH VORDERER DACHHOLM HINTERES INNENBLECH HINTERER DACHHOLM Das Dachblech und die obere C-Säulenrinne schweißen. OBERE C-SÄULENRINNE