## Ansaugluftsystem #### Thermoventil Ansaugluft-Bypassregelung prüfen | 11-125 |

Den Motor anlassen. Dann im Leerlauf laufen lassen. HINWEIS: Die Kühlmitteltemperatur muss unter 65 °C liegen. Unterdruckschlauch (A) von der Ansaugluftführung abziehen und am Schlauch eine Unterdruckpumpe/Manometer (B) anschließen. Motordrehzahl anheben und abfallen lassen und sicherstellen, dass sich die Messwertanzeige bei unterschiedlicher Motordrehzahl ändert. Verändert sich die Unterdruckanzeige nicht, Folgendes überprüfen: Falsche Verlegung, Undichtigkeiten, Beschädigungen oder Verstopfungen der Unterdruckleitungen des Luftbypass-Regelsystems. Sprünge oder Beschädigung des Thermoventils Ansaugluft-Bypassregelung. Motor bei 3 000 U/min lastfrei (in Stellung Parken oder Leerlauf) laufen lassen, bis der Kühlerlüfter anläuft, dann im Leerlauf laufen lassen. |  | Motordrehzahl anheben und abfallen lassen und sicherstellen, dass sich die Messwertanzeige bei unterschiedlicher Motordrehzahl nicht verändert. Ändert sich die Unterdruckanzeige, Folgendes überprüfen: Falsche Verlegung, Undichtigkeiten, Beschädigungen oder Verstopfungen der Unterdruckleitungen des Luftbypass-Regelsystem. Sprünge oder Beschädigung des Thermoventils Ansaugluft-Bypassregelung. a a a