## Ansaugkrümmer und Auspuffanlage #### Ansaugkrümmer aus- und einbauen (Fortsetzung) | 9-6 |

Luftfiltergehäuse (A) einbauen und den Stecker (B) des IAT-Sensors anschließen. Entlüftungsschlauch (C) anbauen. Schlauch des Aktivkohlebehälters (EVAP) (A), Unterdruckschlauch des Bremskraftverstärkers (B) und Unterdruckschläuche (C) anbauen. |  | Ansaugkrümmerabdeckung anbauen. Verschüttetes Kühlmittel aufwischen. Nach dem Einbau den korrekten Sitz sämtlicher Leitungen, Schläuche und Stecker überprüfen. Auf Kraftstoffundichtigkeiten prüfen. Den Zündschalter einschalten (II) (den Starter jedoch nicht betätigen), sodass die Kraftstoffpumpe ca. 2 Sekunden läuft und das System unter Druck setzen kann. Diesen Vorgang zwei- oder dreimal wiederholen, dann die Kraftstoffleitung überall auf Undichtigkeiten prüfen. Den Kühler wieder mit Kühlmittel befüllen und das Kühlsystem entlüften, wobei das Heizungsventil geöffnet sein muss (siehe Seite 10-6). a a a