## Starteranlage #### Starter überholen (Fortsetzung) | 4-10 |

Anker überprüfen und testen Starter ausbauen (siehe Seite 4-8). Starter gemäß vorstehender Zeichnung zerlegen. Anker auf durch Berührung mit dem Dauermagneten verursachten Verschleiß und auf Beschädigung überprüfen. Wenn Verschleiß oder Beschädigung vorliegt, den Anker auswechseln. Kommutatoroberfläche (A) überprüfen. Verschmutzte oder verbrannte Oberflächen gemäß den folgenden Angaben mit Schmirgelleinen oder in einer Drehbank abziehen oder mit 500er oder 600er Sandpapier (B) nacharbeiten. |  | Durchmesser des Kommutators messen. Wenn der Durchmesser unter der Verschleißgrenze liegt, den Anker auswechseln. Kommutatordurchmesser Sollwert (Neu): 28,0 mm Verschleißgrenze: 27,0 mm Kommutatorschlag (A) messen. Wenn der Kommutatorschlag innerhalb der Toleranzgrenze liegt, den Kommutator auf Kohlestaub oder Messingsplitter zwischen den Segmenten prüfen. Wenn der Kommutatorschlag nicht innerhalb der Toleranzgrenze liegt, den Anker auswechseln. Kommutatorschlag Sollwert (Neu): 0,02 mm max. Verschleißgrenze: 0,05 mm a a a