## Schaltgetriebe #### Getriebe einbauen (Fortsetzung) | 13-12 |

Die Kupplungsabdeckung anbringen. Den Hilfsrahmen mit einem 4 x 4 x 40"-Holzklotz und einem Wagenheber abstützen. |  | Hilfsrahmen (A) der Vorderradaufhängung in ursprünglicher Position wieder einbauen, indem die beim Ausbau angebrachten Markierungen (B) miteinander ausgerichtet werden. Die drei Befestigungsschrauben des hinteren Getriebelagers einschrauben. a a a