## Automatikgetriebe #### Ausbau des Getriebes (Fortsetzung) | 14-125 |

Den Stecker der primären beheizten Lambda-Sonde (HO2S) (A) aus der zugehörigen Halterung (B) herausnehmen und abziehen. Den Kabelbaum der primären HO2S (C) aus seiner Klammer (D) lösen. Die Schraube (E) der vorderen Aufhängung und die Mutter (F) entfernen. Eine Hebezeughalterung (A) an der Stiftschraube neben dem Abgasrückführungsventil (B) anbringen, dann den Motor anheben. |  | Einen 5mm-Inbusschlüssel (A) oben in den Kugelgelenkbolzen (B) einsetzen und die Mutter (C) entfernen, dann die Druckstange (D) vom unteren Spurhebel trennen. Die Splinte (E) und die Kronenmuttern (F) entfernen und die unteren Spurhebel (G) von den Achsschenkeln (H) trennen (siehe Seite 18-11). Die Antriebswellen aus dem Differential herausstemmen (siehe Seite 16-3). Den Stecker der sekundären beheizten Lambda-Sonde (A) abziehen und den Kabelbaum der sekundären beheizten Lambda-Sonde (B) aus seiner Klammer (B) herausnehmen.