## Ansaugkrümmer und Auspuffanlage #### Auspuffrohr und Schalldämpfer auswechseln | 9-8 |

HINWEIS: Beim Zusammenbau neue Dichtungen und selbstsichernde Muttern verwenden.

| DICHTUNG, Auswechseln SCHALLDÄMPFER 8 x 1,25 mm, 22 Nm, Auswechseln Die Schrauben schrittweise abwechselnd an den gegenüberliegenden Seiten festziehen. AUSPUFFROHR B HITZESCHUTZBLECH DICHTUNG, Auswechseln SEKUNDÄRE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE (SEKUNDÄR-HO2S) 44 Nm DREIWEGE-KATALYSATOR (TWC) PRIMÄRE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE (PRIMÄR-HO2S) 44 Nm 8 x 1,25 mm, 22 Nm, Auswechseln Die Schrauben schrittweise abwechselnd an den gegenüberliegenden Seiten festziehen. DICHTUNG, Auswechseln SELBSTSICHERNDE MUTTER 10 x 1.25 mm, 33 Nm

a a a