## Motorbaugruppe #### Ausbau des Motors (Fortsetzung) | 5-6 |

Kabelbaumklemmen (A) und Gummitülle (B) entfernen, dann den Motorkabelbaum durch die Trennwand herausziehen. RHD-Modelle: LHD-Modelle: |  | Den Gaszug (A) durch Lösen der Kontermutter (B) entfernen, dann die Seilzugenden aus dem Gaspedalgestänge herausziehen. Den Seilzug beim Entfernen nicht knicken. Einen geknickten Seilzug stets durch einen neuen ersetzen. Zum Ausbau des Generators siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD (siehe Seite 4-31). Die Halterung des Klimaanlagenschlauchs ausbauen.

a a a