## Armaturentafel #### Einbau/Ausbau der Armaturentafel (Fortsetzung) | 20-225 |

9. Beifahrerseite: Unter der Armaturentafel die Stecker des Armaturentafelkabelbaums (A), die Stecker des EPS-Zusatzkabelbaums (B), die Stecker des Motorraumkabelbaums (C), die Stecker des Beifahrertürkabelbaums (D), den Stecker der Seitenblinkleuchte (E) (bei einigen Modellen) und das Antennenkabel (F) (Dachantenne) abziehen. Alle Clips von den Kabelbäumen und Steckern lösen. |  | Von der Außenseite der Fahrertür her die Kappen (A) abnehmen, dann die Schrauben (B, C, D) herausdrehen und die Armaturentafel (E) anheben, um sie aus den Führungsstiften (F, G) an der Karosserie zu lösen.
   Lage der Befestigungen
   B : Schraube, 3 | C : Schraube, 2 | D : Schraube, 2
Die Armaturentafel vorsichtig durch die Türöffnung ausbauen. Der Einbau der Armaturentafel erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Darauf achten, daß die Armaturentafel korrekt auf den Führungsstiften aufliegt. Vor dem Einbau flüssige Gewindesicherung auf die Befestigungsschrauben der Armaturentafel im mittleren Bereich auftragen. Vor dem Anziehen der Schrauben sicherstellen, daß die Kabelbäume und Steuerzüge (manuelle Klimaanlage) nicht eingeklemmt sind. Darauf achten, daß die Stecker korrekt eingesteckt sind und daß das Antennenkabel, die Steuerzüge (manuelle Klimaanlage) und der Luftschlauch (Klimaautomatik) korrekt angeschlossen ist. Das negative Kabel an die Batterie anschließen.