## Zylinderkopf #### Ausbau des Zylinderkopfs (Fortsetzung) | 6-12 |

Den Unterdruckschlauch (A) des Bremskraftverstärkers und den Kurbelgehäuseentlüftungs-(PVC-)Schlauch (B) abziehen. Den Kraftstoffdruck ablassen, siehe das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 11-130). Den Schlauch des EVAP-Aktivkohlefilters abziehen. |  | Das Massekabel (A), den oberen Kühlerschlauch (B), den unteren Kühlerschlauch (C), den Heizungsschlauch (D) und den Wasser-Bypass-Schlauch (E) abziehen. Die beiden Sicherungsschrauben der Anschlußleitung herausdrehen und die Anschlußleitung vom Kühlwasserkanal trennen.