## Türen #### Auswechseln der Hintertürschloßfalle (Fortsetzung) | 20-156 |

4. Die Stellantriebsstecker (A) und bei einigen Modellen die Kabelbaumclips (B) abtrennen und die Stellantriebsstecker abnehmen. Die Innentürgriffstange (C) und die Verriegelungsstange (D) vom Stangenhalter (E) lösen und die Schrauben, mit denen die Schloßfalle (F) gesichert ist, herausdrehen. Die Stangen nicht biegen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 3
6. Europa-Modell: Außer Europa-Modelle: |  | Die Innentürgriffstange (A) und die Verriegelungsstange (B) von der Schloßfalle (C) abtrennen. Die Befestigungsschrauben des unteren hinteren Fassungsprofils (A) herausdrehen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 1