## Klimaanlage #### Umluftsteuermotorschaltkreis - Fehlersuche (Fortsetzung) | 21-145 | ECT-Sensorschaltkreis - Fehlersuche

11. Die Zündung ausschalten. Auf Stromdurchgang zwischen den folgenden Klemmen des Steckers A (14P) des Klimaanlagensteuergeräts und des 5P-Steckers des Umluftsteuermotors prüfen.
    14P: | 5P:
    Nr. 5 | Nr. 1
    Nr. 6 | Nr. 2
STECKER A (14P) DES KLIMAANLAGENSTEUERGERÄTS Kabelseite der Klemmenbuchsen 5P-STECKER DES UMLUFTSTEUERMOTORS Kabelseite der Klemmenbuchsen Besteht Stromdurchgang? JA - Auf lose Kabel oder schlechte Anschlüsse zwischen dem Stecker A (14P) des Klimaanlagensteuergeräts und des 7P-Steckers des Umluftsteuermotors prüfen. Wenn die Anschlüsse in Ordnung sind, ein bekanntermaßen funktionstüchtiges Klimaanlagensteuergerät einbauen und erneut prüfen. Wenn das Symptom/die Anzeige verschwindet, muß das ursprüngliche Klimaanlagensteuergerät ausgewechselt werden. NEIN - Offenen Stromkreis in dem/den Kabel(n) zwischen Klimaanlagensteuergerät und Umluftsteuermotor reparieren. Den Umluftsteuermotor ausbauen (siehe Seite 21-49). Das Gestänge der Umluftsteuerung und die Klappen auf ungehinderte Bewegung prüfen. Können sich das Gestänge der Umluftsteuerung und die Klappe ungehindert bewegen? JA - Den Umluftsteuermotor auswechseln. NEIN - Das Gestänge der Umluftsteuerung oder die Klappen reparieren. |  | Die Störungsanzeigeleuchte (MIL) überprüfen. Leuchtet die Störungsanzeigeleuchte auf? JA - Siehe Kapitel Kraftstoff und Abgase (siehe Seite 11-3). NEIN - Mit Schritt 2 fortfahren. Die Zündung ausschalten. Den 2P-Stecker des ECT-Sensors abziehen. Den Stecker B (22P) des Klimaanlagensteuergeräts abziehen. Die Zündung einschalten (II). Die Spannung zwischen der Klemme Nr. 22 des Steckers B (22P) des Klimaanlagensteuergeräts und Karosseriemasse messen. STECKER B (22P) DES KLIMAANLAGENSTEUERGERÄTS Kabelseite der Klemmenbuchsen Liegen ca. 5 V an? JA - Auf lose Kabel oder schlechte Anschlüsse am Stecker B (22P) des Klimaanlagensteuergeräts und am 2P-Stecker des ECT-Sensors prüfen. Wenn die Anschlüsse in Ordnung sind, ein bekanntermaßen funktionstüchtiges Klimaanlagensteuergerät einbauen und erneut prüfen. Wenn das Symptom/die Anzeige verschwindet, muß das ursprüngliche Klimaanlagensteuergerät ausgewechselt werden. NEIN - Offenen Stromkreis im Kabel zwischen Klimaanlagensteuergerät und ECT-Sensor reparieren.