## Lenkung #### Aus- und Einbau der Lenksäule | 17-9 |

In diesem Bereich befinden sich SRS-Bauteile. Vor der Durchführung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten muß die Lage der SRS-Bauteile bekannt (siehe Seite 23-23), und die im SRS-Kapitel aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Vorgehensweisen (siehe Seite 23-25) müssen befolgt werden.

Ausbau

1. Das negative Kabel von der Batterie abklemmen.
2. Fahrer-Airbag und Lenkrad ausbauen (siehe Seite 17-6).
3. Die Lenksäulenverkleidung (A) abnehmen.

4. Die Kombischalter-Baugruppe (B) aus der Lenksäule ausbauen, indem die Schraube (C) oben auf dem Kombischalter gelöst wird.
5. Die 2P-, 6P- und 7P-Stecker vom Zündschalter abziehen.
6. Das Lenkungsgelenk (D) abtrennen und aus der Lenksäulenwelle ausbauen.
7. Die Befestigungsmuttern und -schrauben entfernen und die Lenksäule (E) ausbauen.