## Startsystem #### Überholung des Anlassers (Fortsetzung | 4-11 |

Die Glimmertiefe (A) überprüfen. Wenn der Glimmer zu hoch ist (B), den Glimmer mit einem Metallsägeblatt auf die vorgeschriebene Tiefe unterschneiden. Den Glimmer (C) zwischen den Kollektorsegmenten komplett wegschneiden. Die Unterschneidung darf weder zu flach, zu schmal noch V-förmig (D) sein. Glimmertiefe des Kollektors Sollwert (Neu): 0,45 - 0,75 mm Verschleißgrenze: 0,2 mm Auf Stromdurchgang zwischen den Kollektorsegmenten prüfen. Wenn ein offener Stromkreis zwischen den Segmenten vorliegt, den Anker auswechseln. |  | Den Anker (A) auf einen Ankertester (B) legen. Ein Metallsägeblatt (C) auf den Ankerkern legen. Wenn das Blatt zum Kern hingezogen wird oder beim Drehen des Kerns virbriert, ist der Anker kurzgeschlossen. Den Anker auswechseln. Mit einem Ohmmeter sicherstellen, daß zwischen Kollektor (A) und Ankerwicklungskern (B) sowie zwischen Kollektor und Ankerwelle (C) kein Stromdurchgang besteht. Wenn Stromdurchgang besteht, den Anker auswechseln.