## Außenleuchten #### Auswechseln der Schlußleuchten | 22-26 |

Schlußleuchten: Den Kofferraumdeckel öffnen. Die einzelnen Stecker von der Schlußleuchte abziehen. Brems-/Schlußleuchte:21/5 W Rückfahrscheinwerfer:18 W Blinkleuchte:27 W Seitliche Markierungsleuchte (KK, KX, KY):3.8 W Die vier Muttern abschrauben und die Schlußleuchte entfernen. Der Einau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. Beim Einbau der Schlußleuchte die Dichtung überprüfen und auswechseln, wenn sie verzogen ist oder zusammengedrückt bleibt. Nach dem Einbau der Schlußleuchte Wasser darüber laufen lassen, um sicherzusellen, daß sie dicht ist. |  |