## Spiegel #### Auswechseln des Spiegelhalters - Einklappbarer, elektrisch verstellbarer Spiegel | 20-34 |

Den Spiegelhalter (A) von oben heraushebeln und den Drehzapfen (B) lösen. Den Spiegelhalter solange vorsichtig bewegen, bis die Gelenkbolzen (C) zu sehen sind; danach die Zugfedern (D) mit einem flachen Schraubendreher lösen. Die Gelenkbolzen (A) vom Spiegelhalter (B) abnehmen und danach den Spiegelhalter entfernen. Falls vorhanden, den Stecker der Spiegelheizung abziehen. |  | Der Einbau des Spiegelhalters erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Vor dem Einbau des Spiegelhalters (A) die Zugfedern (B) am Spiegelhalter anbringen. Darauf achten, daß, falls vorhanden, der Stecker der Spiegelheizung richtig angeschlossen ist. Fett auf den Drehzapfen (C) und auf die Gelenkbolzen (D) auftragen. Den Spiegelhalter (A) wieder am Drehzapfen und den Gelenkbolzen am Stellantrieb anbringen. Dann solange gegen die Drehzapfen und Gelenkbolzenpartien des Spiegelhalters drücken, bis der Spiegelhalter einrastet. Den Stellantrieb auf einwandfreie Funktion prüfen.