## Klimaanlage #### Symptom-Fehlersuchindex | 21-68 |

4-Türer, 5-Türer, Modell KE

Symptom | Diagnoseverfahren | Ebenfalls prüfen auf:
Der Kondensatorlüfter läuft überhaupt nicht (der Kühlerlüfter läuft jedoch bei eingeschalteter Klimaanlage) | Kondensatorlüfterschaltkreis - Fehlersuche (siehe Seite 21-74) | Durchgebrannte Sicherung Nr. 1 (20 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum und Nr. 14 (10 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum Schlechte Masse an G201 Sauberkeit und festen Anschluß aller Stecker
Beide Lüfter laufen nicht bei eingeschalteter Klimaanlage | Gemeinsame Schaltkreise von Kühler- und Kondensatorlüfter - Fehlersuche (siehe Seite 21-75) | Durchgebrannte Sicherung Nr. 1 (20 A) und Nr. 4 (20 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum und Nr. 14 (10 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum Schlechte Masse an G201 Sauberkeit und festen Anschluß aller Stecker
Die Kompressorkupplung rückt nicht ein | Kompressorkupplungsschaltkreis - Fehlersuche (siehe Seite 21-76) | Durchgebrannte Sicherung Nr. 1 (20 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum und Nr. 14 (10 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum Sauberkeit und festen Anschluß aller Stecker
Die Klimaanlage schaltet nicht ein (beide Lüfter und Kompressor) | A/C-Druckschalterschaltkreis - Fehlersuche (siehe Seite 21-78) | Sauberkeit und festen Anschluß aller Stecker