## Servolenkung #### Einbau des Lenkgetriebes | 17-57 |

ZUR BEACHTUNG: Abgebildet ist LHD, gleiches gilt sinngemäß auch für RHD. Die Gummitülle (A) der Lenkwelle montieren. Die Ventilgehäuseeinheitseite des Lenkgetriebes (B) zusammen mit den Spurstangen (C) durch die Felgenbettöffnung auf der Beifahrerseite führen. Das Lenkgetriebe zur Fahrerseite bewegen, bis die Ritzelwelle die Heizungsschläuche freigibt. Das Lenkgetriebe so lange weiter zur Fahrerseite hin bewegen, bis es korrekt positioniert ist. Die rechte Getriebe-Montagehalterung (A) am Rahmen montieren. |  | Die rechte Seite des Lenkgetriebes auf die Montage-Stiftschraube (A) an der rechten Getriebe-Montagehalterung schieben. Unterlegscheibe (B) und Getriebe-Befestigungsmutter (C) aufsetzen und leicht anziehen. Die Ritzelwelle nach oben durch die Spritzwand einführen, dann die linken Getriebe-Befestigungsschrauben (A) und die Unterlegscheibe (B) einsetzen und auf das vorgeschriebene Anzugsmoment anziehen. Dann die rechte Getriebe-Befestigungsmutter auf das vorgeschriebene Anzugsmoment anziehen.