## SRS #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 23-62 |

Den Stecker U1o (A) von der SRS-Einheit (B) abziehen. Das Spezialwerkzeug (2 Ohm) vom Stecker D1i abziehen. Den Widerstand zwischen der Klemme Nr. 7 des Steckers U1o und Karosseriemasse und zwischen der Klemme Nr. 16 des Stecker U1o und Karosseriemasse prüfen. Er muß min. 1 M Ohm betragen. STECKER U1o Kabelseite der Klemmenbuchsen Ist der Widerstand vorschriftsgemäß? JA - SRS-Einheit defekt; die SRS-Einheit auswechseln (siehe Seite 23-176). NEIN - Mit Schritt 15 fortfahren. |  | Die Kabelrolle vom Armaturentafelkabelbaum B abziehen. Den Widerstand zwischen der Klemme Nr. 7 des Steckers U1o und Karosseriemasse und zwischen der Klemme Nr. 16 des Stecker U1o und Karosseriemasse prüfen. Er muß min. 1 M Ohm betragen. Ist der Widerstand vorschriftsgemäß? JA - Die Kabelrolle auswechseln. NEIN – Den Armaturentafelkabelbaum B auswechseln.