## Wartungsplan für harte Bedingungen (außer Europa-Modelle) #### Aufgelistet nach Strecke/Zeit) | 3-11 |

ANMERKUNGEN | KAPITEL und SEITE
| (siehe Seite 8-3)
| (siehe Seite 8-6)*1
| (siehe Seite 11-147)*1
Ventilspiel überprüfen. | (siehe Seite 6-8)
| (siehe Seite 11-138)*1 (siehe Seite 11-571)*1
| (siehe Seite 4-17)
Die Dichtung der Wasserpumpe auf Undichtigkeiten überprüfen. | (siehe Seite 6-18)*1 (siehe Seite 6-22)*1 (siehe Seite 10-7)*1
Auf Risse und sonstige Schäden prüfen. Durchhang und Spannung prüfen. | (siehe Seite 17-23)*1
| (siehe Seite 11-125)*1 (siehe Seite 11-560)*1 (siehe Seite 11-71)
Die relative Dichte für den Gefrierpunkt prüfen. | (siehe Seite 10-8)*1
Stets Original-Honda-MTF (Schaltgetriebeöl) verwenden. | (siehe Seite 13-3)*1
Original-Honda-AFT-Z1 (ATF) verwenden. | (siehe Seite 14-122)*1
Die Stärke von Bremsbelag und Bremsscheibe überprüfen. Auf Schäden und Risse prüfen. Den Radzylinder auf Undichtigkeiten prüfen. Die Bremsbeläge auf Risse, Verglasung, Verschleiß und Verunreinigung prüfen. Bremssättel auf Schädern, Undichtigkeiten und festen Sitz prüfen. | (siehe Seite 19-3)*1
Nur Bremsflüssigkeit DOT3 oder DOT4 verwenden. (Es wird empfohlen, Original-Honda-Bremsflüssigkeit zu verwenden.) Sicherstellen, dass der Bremsflüssigkeitsstand zwischen oberer und unterer Markierung am Behälter liegt. | (siehe Seite 19-7)*1
Die Funktion der Feststellbremse überprüfen. | (siehe Seite 19-6)*1
Die empfohlene Reihenfolge, nach der die Reifen umgesetzt werden sollen, ist der Betriebsanleitung zu entnehmen. | -
Auf korrekten Einbau und korrekte Lage sowie auf Risse, Alterung, Rost und Leckstellen prüfen. Schrauben, Muttern und Verbindungselemente auf festen Sitz prüfen. Bei Bedarf anziehen. | -
Die Schmierung der Zahnstange und das Lenkgestänge prüfen. Die Manschetten auf Beschädigung und austretendes Schmierfett prüfen. Die Flüssigkeitsleitung auf Schäden und Leckstelen prüfen. | (siehe Seite 17-5)*1
Die Schauben auf festen Sitz prüfen. Alle Staubschutzkappen auf Alterung und Beschädigung prüfen. | (siehe Seite 18-3)*1
Manschette und Manschettenband auf Risse prüfen. Die Schmierung der Zahnstange überprüfen. | (siehe Seite 16-3)*1
Den Hauptbremszylinder, den Bremskraftregler und den ABS-Modulator auf Schäden und Leckstellen prüfen. | (siehe Seite 19-48)*1
Auf Undichtigkeiten prüfen. | -
Den Wärmeschutzschild des Katalysators, das Auspuffrohr und den Schalldämpfer auf Schäden, Leckstellen und festen Sitz prüfen. | (siehe Seite 9-3)
Die Kraftstoffleitungen auf lose Anschlüsse, Risse und Alterung prüfen. Lose Anschlüsse wieder festziehen und beschädigte Teile auswechseln. | (siehe Seite 11-132)*1 (siehe Seite 11-565)*1

ZUR BEACHTUNG: Wird das Kundenfahrzeug nur GELEGENTLICH unter harten Einsatzbedingungen gefahren, so ist der Wartungsplan für normale Einsatzbedingungen auf den Seiten 3-8 und 3-9 zu befolgen.

*1: Siehe Werkstatthandbuch: '01 CIVIC WARTING, REPARATUR und KONSTRUKTION, Kenn-Nr. 6GES5A00 auf dieser CD.