## Ladesystem #### Generator auswechseln | 4-28 |

Überprüfen, dass der Diebstahlsicherungscode für das Radio vorliegt. Dann die Frequenzen der Vorwahltasten notieren. Massekabel der Batterie abklemmen, dann das Pluskabel abklemmen. Vorderen Stoßfänger ausbauen, siehe Ergänzungsband zum MJ 01 Civic Werkstatthandbuch, Teile-Nr. 62S5A21, (siehe Seite 20-8). Rechten Scheinwerfer ausbauen, siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 22-114). Ausgleichsbehälter ausbauen. Keilriemen ausbauen (siehe Seite 4-25). Die drei Sicherungsschrauben des Generators herausschrauben. |  | Stecker (A) und BLK-Kabel (B) vom Generator abziehen. Generator ausbauen. Generator und Keilriemen in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus einbauen. Pluskabel und Massekabel an die Batterie anschließen. Diebstahlsicherungscode für das Radio und dann die Voreinstellungen des Kunden für Radiosender eingeben. a a a