## Vorwärtskupplung #### Zusammenbau der Kupplung | 14-369 |

Erforderliche Spezialwerkzeuge Kupplungsfederspanner-Satz, 07LAE-PX40000 Kupplungsfederspanner-Aufsatz, 07LAE-PX40100 Kupplungsfederspanner-Aufsatz, 07HAE-PL50101 Kupplungsfederspanner-Schraubenbaugruppe, 07GAE-PG40200 Zange für Sicherungsringe, 07LGC-0010100 Das Rückschlagventil (A) überprüfen; ist es lose, muß der Kolben (B) ausgewechselt werden. |  | Neue O-Ringe (A) auf den Kolben (B) fügen. Den Kolben (A) in die Kupplungstrommel (B) einsetzen. Den Kolben unter Druck drehen und korrekt einpassen. Den O-Ring des Kolbens vor dem Einbau mit Automatikgetriebeöl schmieren. Beim Einbau des Kolbens jedoch nicht zuviel Kraft anwenden, damit der O-Ring nicht gequetscht wird.