## Automatikgetriebe #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 14-69 |

Wählhebelmechanismus: 5-Türer

Der Wählhebel verfügt über 7 Positionen , , , , , und ; er wird entlang der Schaltkulisse in der Schaltpositionsanzeigetafel in die verschiedenen Positionen umgeschaltet. Der Wählhebel kann aus der Position herausgeschaltet und von der Position in die Position geschaltet werden, ohne daß dazu der Wählhebel eingedrückt oder herausgezogen werden muß. Der Wählhebelsperren-/Sicherheits-Steuermechanismus dient zur zusätzlichen Wählhebelsicherung. Der Wählhebel schaltet das Getriebe mittels des Schaltzugs, der zwischen Wählhebel und Getriebesteuerwelle angebracht ist, in die Positionen , , , , und . Beim Schalten des Wählhebels in die Position wird der Wählhebel von der Position aus nach links bewegt und schaltet so den D3-Schalter ein. Das Getriebe schaltet dann in den D3-Positionsmodus, die Schaltstellung im Getriebe wird aber in Position gehalten.

| WÄHLHEBELSPERREN- ENTRIEGELUNGSELEMENT WÄHLHEBELSPERREN- ANSCHLAG WÄHLHEBEL AUTOMATIKGETRIEBE- FAHRBEREICHSANZEIGETAFEL ANSCHLAG DER SICHERHEITS- STEUERUNG D3-SCHALTER WÄHLHEBEL- HALTERUNGSSOCKEL WÄHLHEBELSPERRENMAGNET