## Motorbaugruppe #### Ausbau des Motors (Fortsetzung) | 5-3 |

Den Kupplungsnehmerzylinder (A) ausbauen und die Befestigungsschraube der Kupplungsleitungshalterung (B) (M/T) herausdrehen. Den Schaltzug (A) und den Wählzug (B) (M/T) entfernen. |  | Den Kraftstoffdruck ablassen, siehe dazu das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 11-130). Den Schlauch des EVAP-Aktivkohlefilters abziehen. Den Unterdruckschlauch des Bremskraftverstärkers abziehen.