## Cruise Control #### Symptom-Fehlersuchindex (Fortsetzung) | 4-42 |

Symptom | Diagnoseverfahren | Ebenfalls prüfen auf:
Eingestellte Geschwindigkeit wird nicht gelöscht, wenn Hauptschalter ausgeschaltet wird | Den Hauptschalter überprüfen (siehe Seite 4-46) Das Steuergerät überprüfen (siehe Seite 4-44) | Kurzschluß zur Stromversorgung in dem Kabel LT GRN
Eingestellte Geschwindigkeit wird nicht gelöscht, wenn die Taste CANCEL gedrückt wird | Den SET-/RESUME-/CANCEL-Schalter überprüfen (siehe Seite 4-46) Das Steuergerät überprüfen (siehe Seite 4-44) | Offener Stromkreis, lockere oder abgetrennte Klemmen: GRY/RED, LT GRN/BLK
Eingestellte Geschwindigkeit wird nicht wiederaufgenommen, wenn die Taste RESUME gedrückt wird (bei eingeschaltetem Hauptschalter, wenn die eingestellte Geschwindigkeit vorübergehend aufgehoben wird) | Den SET-/RESUME-/CANCEL-Schalter überprüfen (siehe Seite 4-46) Das Steuergerät überprüfen (siehe Seite 4-44) | Offener Stromkreis, lockere oder abgetrennte Klemmen: LT GRN/BLK
Das Getriebe schaltet langsamer runter als normal, wenn bei eingeschalteter Cruise Control bergauf gefahren wird (A/T) | Die Fehlersuche für den Cruise-Control-Datenübertragungsschaltkreis durchführen (siehe Seite 4-43) |