## Antriebsleitung/Achse #### Zerlegung der Antriebswelle (Fortsetzung) | 16-7 |

Die Verzahnung an der Antriebswelle mit Vinylband (A) einwickeln, damit die Manschette und der dynamische Dämpfer nicht beschädigt werden. (Außer rechte Antriebswelle bei SOHC-Motoren mit Automatikgetriebe) Die differentialseitige Manschette und den dynamischen Dämpfer entfernen. Dabei vorsichtig vorgehen, damit die Manschette und der dynamische Dämpfer nicht beschädigt werden. Das Vinylband entfernen. |  | Radseitige Gelenkseite: Die Manschettenbänder abnehmen. Dabei darauf achten, daß die Manschette und der dynamische Dämpfer nicht beschädigt werden. Wenn das Manschettenband eine Ohrenschelle (A) hat, die drei Laschen (B) mit einem Schraubendreher anheben. Ohrenschellentyp Die radseitige Manschette (A) in Richtung differentialseitige Gelenkseite schieben. Dabei vorsichtig vorgehen, damit die Manschette nicht beschädigt wird.