## Honda Multi Matic-Getriebe/CVT #### Symptom-Fehlersuchindex (Fortsetzung) | 14-251 |

Symptom | Mögliche Ursache(n) | Hinweise
Zu starke Leerlaufvibrationen in den Positionen und | Zwischengehäusebaugruppe verschlissen oder beschädigt Eingangswelle verschlissen oder beschädigt Schwungscheibenantriebsplatte verschlissen oder beschädigt Schwungscheibenbaugruppe defekt Motorleistung zu niedrig | Die Leerlaufdrehzahl bei eingelegtem Gang auf vorgegebene Leerlaufdrehzahl einstellen. Falls die Störung imnmer noch nicht behoben ist, Motor- und Getriebeaufhängungen einstellen.
Geräusche vom Getriebe in den Positionen und | Zwischengehäusebaugruppe verschlissen oder beschädigt Eingangswelle verschlissen oder beschädigt Planetenträgerbaugruppe verschlissen oder beschädigt Eingangswellennadellager festgefressen, verschlissen oder beschädigt Drucknadellager am Planetenträger festgefressen, verschlissen oder beschädigt Druckscheibe am Planetenträger festgefressen, verschlissen oder beschädigt ATF-Pumpe verschlissen, festgeklemmt oder Fremdstoffe in der ATF-Pumpe ATF-Pumpenkette oder ATF-Pumpenkettenrad verschlissen oder beschädigt Schwungscheibenbaugruppe defekt | Nadellager und Druckscheiben am Planetenträger auf Verschleiß und Beschädigung überprüfen. Bei Verschleiß oder Beschädigung von Nadellager oder Druckscheibe das Lager bzw. die Scheibe auswechseln und das Spiel zur Druckscheibe einstellen.
Vibrationen in allen Positionen | Schwungscheibenantriebsplatte verschlissen oder beschädigt Schwungscheibenbaugruppe defekt |