## Motorblock #### Kurbelwelle einbauen (Fortsetzung) | 7-27 |

Tragrahmen auf den Zylinderblock setzen. Die Lagerdeckelschrauben nacheinander mit 29 Nm anziehen. Die Lagerdeckelschrauben um weitere 56° festziehen. Die 8 mm-Schrauben nacheinander mit 22 Nm festziehen. |  | Mit den Spezialwerkzeugen einen neuen Öldichtring in der vorgeschriebenen Einbauhöhe einbauen. Den Abstand zwischen der Kurbelwelle (A) und dem Dichtring (B) messen. Einbauhöhe Dichtring: 5,5 - 6,5 mm a a a