## Elektrische Fensterheber #### Test des Fensterhebermotors auf der Fahrerseite - mit Schließautomatik | 22-196 |

Motortest: Die Türverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-7). Den 6P-Stecker (A) vom Fahrerfensterhebermotor (B) abziehen. Klemmenseite der Stecker Den Motor in jeder Richtung durch Anschließen von Batteriestrom und Masse entsprechend der Tabelle prüfen. Wenn der Motor stoppt, sofort eines der Kabel abtrennen. Den Motor auswechseln, wenn er gar nicht oder nur ungleichmäßig läuft. |  | Test der Hinderniserkennung: Die Zündung einschalten (II). Das Fahrerfenster mit dem manuellen Schließschalter schließen. Die obere Scheibenkante mit den Händen festhalten, während das Fenster nach oben fährt. Das Fahrerfenster mit dem manuellen Schließschalter schließen. Fährt das Fenster sofort wieder nach unten? JA – Der Fahrerfensterhebermotor ist in Ordnung. NEIN – Mit Schritt 5 fortfahren. Auf Stromdurchgang zwischen der Klemme Nr. 3 des Fahrerfensterhebermotors und der Klemme Nr. 13 des Hauptschalters sowie zwischen der Klemme Nr. 4 des Fahrerfensterhebermotors und der Klemme Nr. 9 (Typ RHD: Nr. 1) prüfen. Besteht Stromdurchgang? JA – Mit Schritt 6 fortfahren. NEIN – Offener Stromkreis im Kabel. Auf Stromdurchgang zwischen der Klemme Nr. 5 des Fahrerfensterhebermotors und der Klemme Nr. 20 des Hauptschalters sowie zwischen der Klemme Nr. 6 des Fahrerfensterhebermotors und der Klemme Nr. 16 des Hauptschalters prüfen. Besteht Stromdurchgang? JA – Mit Schritt 7 fortfahren. NEIN – Offener Stromkreis im Kabel. Einen bekanntermaßen funktionstüchtigen Fensterheberhauptschalter einbauen und die Prüfung von Schritt 3 an erneut durchführen. Fährt das Fenster sofort wieder nach unten? JA – Den Fensterheberhauptschalter auswechseln. NEIN – Den Fahrerfensterhebermotor auswechseln.