## Schaltgetriebe #### Einstellung des Axialspiels der Hauptwelle (Fortsetzung) | 13-42 |

Die ausgewählte 72mm-Scheibe (A) und die Ölführungsplatte (M) in das Getriebegehäuse einbauen. Federscheibe (A) und Dichtscheibe (B) vor der Anbringung am Kugellager (C) sorgfältig reinigen. Auf die Einbaurichtung der Federscheibe achten. Die Hauptwelle in das Kupplungsgehäuse einsetzen. Das Getriebegehäuse über die Hauptwelle und auf das Kupplungsgehäuse setzen. Kupplungs- und Getriebegehäuse mit mehreren 8mm-Schrauben anziehen. ZUR BEACHTUNG: Zwischen den Gehäusen muß kein Dichtmittel verwendet werden. Mit einem Plastikhammer auf die Hauptwelle klopfen. |  | Die Spezialwerkzeuge über die Hauptwelle (A) schieben. Das Spezialwerkzeug wie folgt an der Hauptwelle montieren: Die Schraube des Hauptwellenhalters (A) und die zwei Sechskantschrauben (B) lösen. Den Halter so über die Hauptwelle fügen, daß seine Lippe zum Getriebe zeigt. Die Lippe des Hauptwellenhalters mit der Nut in der Hauptwellenverzahlung zur Deckung bringen, dann die Sechskantschrauben anziehen. Die Hauptwelle durch leichtes Schlagen auf das Ende mit einem Kunststoffhammer ganz einpassen. Die Schraube des Hauptwellenhalters so weit hineindrehen, bis sie die breite Fläche des Hauptwellensockels gerade berührt.