## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Schaltgetriebe und Differential (Fortsetzung) | 2-8 |

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze
Hauptwelle, Distanzhülse 4. und 5. Gang | I.D. |  | 32,00 - 32,01 mm | 32,02 mm
O.D. |  | 38,989 - 39,000 mm | 38,94 mm
Länge | A | 51,95 - 52,05 mm | -
B | 24,03 - 24,08 mm | -
Hauptwelle, Distanzhülse 6. Gang | I.D. |  | 28,00 - 28,01 mm | 28,02 mm
O.D. |  | 34,989 - 35,000 mm | 34,940 mm
Länge |  | 24,03 - 24,08 mm | -
Rückwärtsgang-Zwischenrad | I.D. |  | 20,016 - 20,043 mm | 20,90 mm
Spiel, Zahnrad - Rückwärtsgangwelle |  | 0,036 - 0,084 mm | 0,16 mm
Doppelkegelsynchronring | Spiel äußerer Synchronring - Synchronkegel | Ring gegen Rad gedrückt | 0,70 - 1,19 mm | 0,3 mm
Spiel Synchronkegel - Zahnrad | Ring gegen Rad gedrückt | 0,50 - 1,04 mm | 0,3 mm
Spiel äußerer Synchronring - Zahnradkegel | Ring gegen Rad gedrückt | 0,95 - 1,68 mm | 0,6 mm
Dreifachkegelsynchronring | Spiel äußerer Synchronring - Synchronkegel | Ring gegen Rad gedrückt | 0,70 - 1,19 mm | 0,3 mm
Spiel Synchronkegel - Zahnrad | Ring gegen Rad gedrückt | 0,50 - 1,04 mm | 0,3 mm
Spiel äußerer Synchronring - Zahnradkegel | Ring gegen Rad gedrückt | 0,95 - 1,68 mm | 0,6 mm
Schaltgabel | Fingerdicke |  | 7,4 - 7,6 mm | -
Spiel Gabel - Synchronmuffe |  | 0,35 - 0,65 mm | 1,0 mm
Rückwärtsgang-Schaltgabel | Fingerdicke |  | 13,4 - 13,7 mm | -
Spiel Schaltgabel - Rückwärtsgang-Zwischenrad |  | 0,20 - 0,59 mm | 1,3 mm
Schaltarm | I.D. |  | 13,973 - 14,000 mm | -
Durchmesser der Schaltgabel im Kontaktbereich |  | 16,9 - 17,0 mm | -
Spiel Schaltarm - Schalthebel |  | 0,2 - 0,5 mm | 0,62 mm
Wählhebel | Fingerdicke |  | 14,85 - 14,95 mm | -
Schalthebel | Spiel Wählhebel - Welle |  | 0,05 - 0,25 mm | 0,50 mm
Nut (zum Wählhebel) |  | 15,00 - 15,10 mm | -
Spiel Schaltarm - Welle |  | 0,013 - 0,07 mm | 0,1 mm
Schaltgetriebe-Differentialträger | I.D., Ritzelwellen-Kontaktbereich |  | 18,010 - 18,028 mm | -
Spiel Träger - Ritzelwelle |  | 0,027 - 0,057 mm | 0,1 mm
I.D., Antriebswellen-Kontaktbereich |  | 28,025 - 28,045 mm | -
Schaltgetriebe-Ausgleichskegelrad | Spiel |  | 0,05 - 0,15 mm | -
I.D. |  | 18,042 - 18,066 mm | -
Spiel Ausgleichskegelrad - Ritzelwelle |  | 0,059 - 0,095 mm | 0,15 mm
Beilegscheibe, 80 mm | Spiel im Getriebegehäuse, 80 mm Beilegscheibe zu Lager-Außenlaufring |  | 0 - 0,10 mm | Einstellen

a a a