## Verglasung #### Heckscheibe austauschen | 20-18 |

HINWEIS: Hände mit Handschuhen schützen. Beim Ausbau der Scheibe mit Klavierdraht Augenschutz tragen. Um eine Beschädigung von Oberflächen zu vermeiden, Sitzschoner verwenden. Nicht die Leiterbahnen und Klemmen der Heckscheibenheizung beschädigen. Glasklebersatz Teile-Nr. 08C73-X0230N verwenden. Die folgenden Bauteile ausbauen: Untere Heckklappenverkleidung (siehe Seite 20-32) Heckklappenspoiler(siehe Seite 20-42) Folgende Teile ausbauen, siehe MJ 2001 Civic Werkstatthandbuch auf dieser CD: Hochgesetzte Bremsleuchte (siehe Seite 22-120) Heckscheibenwischermotor (siehe Seite 22-181) Stecker (A) der Heckscheibenheizung abziehen Soll die alte Heckscheibe wieder eingebaut werden, mit einem Fettstift Ausrichtmarkierungen auf Scheibe und Karosserie anbringen. Innen- und Außenkanten der Heckklappe mit Klebeband schützen. An der Ecke der Heckscheibe vom Wageninneren her mit einer Ahle ein Loch durch den Kleber stoßen. Schneidedraht durch die Öffnung führen und jedes Ende um ein Stück Holz wickeln. |  | Zusammen mit einer zweiten, außen stehenden Person den Klavierdraht in einer Sägebewegung hin- und herziehen. Den Klavierdraht dabei so dicht wie möglich an der Heckscheibe (B) halten, um die Heckklappe nicht zu beschädigen. Vorsichtig durch den Kleber (C) und entlang der gesamten Heckscheibe schneiden. Schneidpositionen: Vorsichtig Heckscheibe herausnehmen. a a a