## Außenverkleidung #### Auswechseln der Kennzeichenverkleidung | 20-255 |

2. ZUR BEACHTUNG: Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Die untere Heckklappenverkleidung entfernen (siehe Seite 20-209). Auf der Innenseite der Heckklappe die Befestigungsschrauben der Kennzeichenverkleidung (A) und des Heckklappenschließzylinders (B) herausdrehen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 2
3. |  | Auf der Innenseite der Heckklappe die Clips (A, B) lösen und dabei die Kennzeichenverkleidung (C) festhalten, dann die Verkleidung abnehmen. Heckklappe und Karosserie nicht beschädigen.
   Lage der Befestigungen
   A : Clip, 2 | B : Clip, 2
Der Einbau der Verkleidung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; alle beschädigten Clips müssen ausgetauscht werden.