## Sicherheitsgurte #### Überprüfung (Fortsetzung) | 23-21 |

Aufroller, Hinten Mitte: Vor dem Einbau des Aufrollers sicherstellen, daß der Sicherheitsgurt ohne Klemmen herausgezogen werden kann. Sicherstellen, daß der Sicherheitsgurt nicht sperrt, wenn die Aufroller (A) bis zu 15° aus der Montageposition geneigt wird. Den Aufroller um mehr als 40° neigen und sicherstellen, daß der Sicherheitsgurt nicht sperrt, wenn er um mehr als 900 mm herausgezogen wird. Nicht versuchen, den Aufroller zu zerlegen. Den Sicherheitsgurt durch einen neuen ersetzen, wenn Anormalitäten auftreten. Den Sicherheitsgurt nicht zerlegen. |  | Im eingebauten Zustand Kontrollieren, daß der Sicherheitsgurt nicht verdreht oder verklemmt ist. Nach dem Einbau der Anker auf freie Beweglichkeit an den Langschrauben prüfen. Gegebenenfalls die Langschrauben herausdrehen und sicherstellen, daß die Dichtscheiben und andere Teile nicht beschädigt oder falsch eingebaut sind. Die Sicherheitsgurte auf Beschädigung und Verfärbung prüfen. Gegebenenfalls mit einem Werkstattlappen reinigen. Zum Reinigen nur Seife und Wasser verwenden. ZUR BEACHTUNG: Schmutzablagerungen in den Metallschlaufen der oberen Verankerungen können dazu führen, daß die Sicherheitsgurte nur langsam aufrollen. Die Schlaufen innen mit einem sauberen, in Isopropyl-Alkohol getränkten Lappen abwischen. Sicherstellen, daß der Sicherheitsgurt nicht sperrt, wenn er langsam herausgezogen wird. Der Sicherheitsgurt darf nur bei einem plötzlichen Halt bzw. Stoß sperren. Beim mittleren hinteren Sicherheitsgurt kontrollieren, daß der Sicherheitsgurt sperrt, wenn er bei umgelegter Sitzlehne um mehr als 300 mm herausgezogen wird. Sicherstellen, daß der Sicherheitsgurt automatisch aufrollt, wenn er gelöst wird. Beim Rücksitzgurt muß sichergestellt werden (außer, wenn es sich um einen mittleren Schultergurt handelt), daß der Sperrmechanismus des Aufrollers einrastet, wenn der Sicherheitsgurt ganz herausgezogen wird. Den Sicherheitsgurt durch einen neuen ersetzen, wenn Anormalitäten auftreten. Den Sicherheitsgurt nicht zerlegen.