## Konstruktionsdaten ####  | 2-12 |

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Spezifikation
STARTER | Typ |  | Getriebeuntersetzung
Normale Ausgangsleistung |  | 1.1 kW
Zeitnennwert |  | 30 Sekunden
Drehrichtung |  | Vom Zahnrad her gesehen im Uhrzeigersinn
KUPPLUNG | Kupplung |  | Einscheiben-Trockenkupplung (Membranfeder)
Kupplungsreibfläche |  | 174 cm2
SCHALTGETRIEBE | Typ |  | Synchrongetriebe, 6 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang
Primäruntersetzung |  | Direkt 1:1
Übersetzungsverhältnis | 1. Gang | 3,266
2. Gang | 2,130
3. Gang | 1,517
4. Gang | 1,147
5. Gang | 0,921
6. Gang | 0,738
Rückwärts | 3.583
Achsantriebsuntersetzung | Typ | Einzelnes Schrägzahnrad
Übersetzungsverhältnis | 4,764
LENKUNG | Typ |  | Zahnstangenlenkung, mit elektrischer Servounterstützung
Verhältnis |  | 14,49
Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag |  | 2.83
Lenkraddurchmesser |  | 380 mm
AUFHÄNGUNG | Typ | Vorne | Federbein
Hinten | Doppelquerlenker
Stoßdämpfer | Vorne und hinten | Teleskop, hydraulisch, Stickstoff-Füllung
RADEINSTELLUNG | Radsturz | Vorne | 0°
Hinten | - 0°45'
Nachlauf | Vorne | 1°33'
Gesamtspur | Vorne | 0 mm
Hinten | Vorspur 2 mm
BREMSEN | Betriebsbremse | Vorne | Selbstnachstellende, belüftete Servo-Scheibenbremse
Hinten | Selbstnachstellende Servo-Vollscheibenbremse
Feststellbsbremse |  | Mechanisch auf die Hinterräder einwirkend
Bremsklotz-Reibfläche | Vorne | 49 cm2 x 2
Hinten | 28 cm2 x 2
REIFEN | Reifengröße vorne und hinten |  | 205/45R17 84W
Ersatzradgröße |  | T135/70D15 99M

a a a