## Innenverkleidung #### Aus- und Einbau der Verkleidung - Kofferraum | 20-36 |

ZUR BEACHTUNG:

- Handschuhe zum Schutz der Hände tragen.
- Einen flachen Schraubendreher zum Herausstemmen mit Schutzband umwickeln, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Die Verkleidung und die Bleche nicht verkratzen oder verbiegen.

Den Verkleidung wie gezeigt abnehmen. Zum Abnehmen der Kofferraumseitenverkleidung muß die Kofferraumseitenverkleidung bei Bedarf entfernt werden (siehe Seite 20-35).

Der Einbau der Verkleidung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; alle beschädigten Clips müssen ausgetauscht werden.

Lage der Befestigungselemente

A : Clip, 4 B : Clip, 2 C : Clip, 6

| LINKE KOFFERRAUMSEITEN- VERKLEIDUNG ERSATZRADABDECKUNG KOFFERRAUMBODENMATTE Ohne Kofferraumbodenabstandsstück: Zur Karosserie HAKEN HAKEN Zur Karosserie. RECHTES KOFFERRAUMBODENSEITENAB- STANDSSTÜCK (bei einigen Modellen) RECHTE KOFFERRAUMSEITENVERKLEIDUNG MITTLERES KOFFERRAUMBODENAB- STANDSSTÜCK (bei einigen Modellen) HINTERE KOFFERRAUMVERKLEIDUNG LINKES KOFFERRAUMBODENSEITENAB- STANDSSTÜCK (bei einigen Modellen)