## Außenverkleidung #### Auswechseln des Kühlergrills | 20-113 | Auswechseln der Motorhaubenzierleiste

2. Den Frontstoßfänger entfernen (siehe Seite 20-104). Die Schrauben (A) und Clips (B) entfernen, dann den Kühlergrill (C) aus dem Frontstoßfänger (D) herausziehen. Den Frontstoßfänger nicht verkratzen.
   Lage der Befestigungen
   A : Schraube, 2 | B : Clip, 4
3. Die Schrauben herausdrehen, dann die Kühlergrillabdeckungen (A) vom Kühlergrill (B) abnehmen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 6
1. Der Einbau des Kühlergrills erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; alle beschädigten Clips müssen ausgetauscht werden. |  | Die Muttern (A) entfernen und den Clip (B) aus der Ablaßöffnung (C) in der Motorhaube drücken, dann die Motorhaubenzierleiste (C) abnehmen. Dabei die Motorhaube nicht zerkratzen.
   Lage der Befestigungen
   A : Mutter, 4 | B : Clip, 1
Der Einbau der Zierleiste erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; alle beschädigten Clips müssen ausgetauscht werden.