## Startsystem #### Überholung des Anlassers (Fortsetzung) | 4-15 |

Überprüfung der Anlasserbürsten Die Bürstenlänge messen. Liegt sie außerhalb der Verschleißgrenze, die Ankergehäusebaugruppe auswechseln. Bürstenlänge Motor D15Y2, D16W7 (Modell KG), D16W8, D17Z1 (außer Malaysia-Modell), D17Z2, D17Z3, D17A1, D17A2 (außer Malaysia-Modell), D17A5 (außer Indonesien-Modell):
Sollwert (Neu): | 14,0 - 14,5 mm
Verschleißgrenze: | 9,0 mm
Außer Motor D15Y2, D16W7 (Modell KG), D16W8, D17Z1 (außer Malaysia-Modell), D17Z2, D17Z3, D17A1, D17A2 (außer Malaysia-Modell), D17A5 (außer Indonesien-Modell):
Sollwert (Neu): | 9,7 - 10,3 mm
Verschleißgrenze: | 6,0 mm
|  | Überprüfung der Anlasser-Erregerwicklung Auf Stromdurchgang zwischen den Bürsten (A) prüfen. Wenn kein Stromdurchgang besteht, das Ankergehäuse (B) auswechseln. Motor D15Y2, D15Y3 (Philippinen-Modell), D16W7 (Modell KG), D16W8, D16W9, D17Z1, D17Z2, D17Z3, D17A1, D17A2, D17A5: Außer Motor D15Y2, D15Y3 (Philippinen-Modell), D16W7 (Modell KG), D16W8, D16W9, D17Z1, D17Z2, D17Z3, D17A1, D17A2, D17A5: Auf Stromdurchgang zwischen den einzelnen Bürsten (A) und dem Ankergehäuse (B) prüfen. Wenn kein Stromdurchgang besteht, das Ankergehäuse auswechseln.