## Klimaanlage #### A/C-Druckschalterschaltkreis - Fehlersuche (Fortsetzung) | 21-82 |

Den A/C-Schalter testen (siehe Seite 21-52). Ist der A/C-Schalter in Ordnung? JA - Den Heizgebläseschalter auswechseln. NEIN - Den Druckschalter auswechseln. Sicherstellen, daß die Klimaanlage ausgeschaltet ist. Die Spannung zwischen der Klemme Nr. 9 des Steckers F des Sicherungs-/Relaiskastens im Fußraum (12P) und Karosseriemasse bei angeschlossenen Sicherungs-/Relaiskasten-Steckern messen. STECKER F (12P) IM SICHERUNGS-/RELAISKASTEN IM FUSSRAUM Kabelseite der Klemmenbuchsen Liegt Batteriespannung an? JA - Offenen Stromkreis im Kabel zwischen Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum und A/C-Druckschalter reparieren. NEIN - Die Fehlersuche für das Multiplex-Steuergerät durchführen (siehe Seite 22-268). Auf richtigen Klimaanlagendruck prüfen. Ist der Druck vorschriftsgemäß? JA - Den A/C-Druckschalter auswechseln. NEIN - Den A/C-Druckschalter reparieren. |  |