## Automatikgetriebe #### Einbau des Getriebes (Fortsetzung) | 14-131 |

Neue Anschlagringe (A) an der linken und rechten Antriebswelle (B) anbringen. Rechte und linke Antriebswelle montieren (siehe Seite 16-18). Beim Einbau der Antriebswellen in das Differential sicherstellen, daß weder Staub noch sonstige Fremdpartikel in das Getriebe eindringen. ZUR BEACHTUNG: Die Kontaktflächen von Antriebswellen und Getriebe (Differential) mit Lösungsmittel oder Vergaserreiniger reinigen und mit Druckluft trockenblasen. Den rechten und linken Achsschenkel ganz nach außen drehen und die Antriebswellen in das Differential schieben, bis der Anschlagring fühlbar in das Antriebskegelrad einrastet. Den Fahrschemel (A) mit einem 4x4x40"-Holzklotz (B) abstützen und bis auf Karosseriehöhe anheben. |  | Die 4 Fahrschemel-Befestigungsschrauben (A) und die 10x1,25mm-Schrauben (B) locker einsetzen. Die Referenzmarken (A) auf die Mittellinie der Schraubenköpfe (B) ausrichten, dann die Schrauben mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment anziehen.