## Elektrische Fensterheber #### Test des Fensterhebermotors auf der Fahrerseite - ohne Schließautomatik | 22-197 |

Motortest: Die Türverkleidung abnehmen (siehe Seite Seite 20-7). Den 4P-Stecker (A) vom Fahrerfensterhebermotor abziehen. Klemmenseite der stecker Den Motor in jeder Richtung durch Anschließen von Batteriestrom und Masse entsprechend der Tabelle prüfen. Wenn der Motor stoppt, sofort eines der Kabel abtrennen. Den Motor auswechseln, wenn er gar nicht oder nur ungleichmäßig läuft. |  | Pulsar-Test: Den 4P-Stecker des Fahrerfensterhebermotors abziehen und den 20P-Stecker an den Fensterheberhauptschalter anschließen. Die Prüfkabel eines Voltmeters an die Klemmen Nr. 3 und Nr. 4 des 4P-Steckers des Fahrerfensterhebermotors anschließen. Lassen Sie den Motor an, indem Sie die Klemmen Nr. 1 und Nr. 2 an Strom und Masse anschließen. Das Voltmeter muß ca. 6 V anzeigen. Wird die Spannung nicht wie vorgegeben angezeigt, auf offenen Stromkreis in den Kabeln prüfen. Wenn die Kabel in Ordnung sind, den Fahrerfensterhebermotor ausbauen.