## SRS #### DTC-Fehlersuche - mit Seiten-Airbags (Fortsetzung) | 23-133 |

Den Stecker F1o (A) vom Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum (B) abziehen. Das negative Batteriekabel wieder anschließen. Die Zündung einschalten (II). |  | Auf Spannung zwischen Klemme Nr. 3 des Steckers U2o und Karosseriemasse prüfen. Es dürfen max. 0,5 V anliegen. STECKER U2o Kabelseite der Klemmenbuchsen Ist die Spannung vorschriftsgemäß? JA - OPDS- oder SRS-Einheit defekt. Die OPDS-Einheit auswechseln. Wenn die Störung dann noch vorhanden ist, die SRS-Einheit auswechseln. NEIN - Kurzschluß zur Stromversorgung im Bodenkabelbaum oder im Kabelbaum der OPDS-Einheit; den defekten Kabelbaum auswechseln.